**绵竹市人民医院宽频声导抗仪市调项目基本需求**

**调研产品：宽频声导抗仪 数量：1台**

**功能需求**：宽频鼓室图、声反射、咽鼓管功能等。

**主要参数**：

1、测试功能：至少具备宽频鼓室图、吸收率、同侧/对侧声反射、咽鼓管功能。

2、采用无极气流泵设计和自动泵速控制技术，随时可进行测试，无需等待气泵重启，让鼓室图的峰值更精确。

3、声反射阈值自动判断，检测到阈值，自动复测，可避免干扰。

4、具有脉冲音声反射功能，消除声学伪迹。

5、测试声频率：226hz-8000hz可选。

6、声反射测试声：至少包含纯音（0.5、1、2、4KHZ）、窄带噪声、宽频噪声、低频噪声。

7、设备主机采用全中文测试界面，测试界面友好，操作方便。

8、内存：设备自带1GB存储卡，可存储数十万组测试数据。

9、打印方式：数据传输至电脑通过电脑进行打印。

**售后要求**：设备保修12个月以上，终身维修。