**绵竹市人民医院中药透皮治疗仪市调项目基本需求**

**调研产品：中药透皮治疗仪 数量：1台**

**功能需求：**用于接触皮肤类药物雾化靶向外用治疗等。

**主要参数：**

1、可雾化中药液和西药液，雾化药液装置为卫生级材料，可以过滤中药。过淲芯可人工定期清洗更换。

2、方便移动，主机应为立式推车式。

3、电容触摸屏≥8寸。

4、具有定时功能，0-99分可调。时间实时显示，精确到秒。

5、具有超压、欠压、时间定时等报警功能。

6、平均雾化粒径在0到5微米之间。

7、软件具有流量监测模块，能实时监测药液流量ML/MIN。

8、多通道设计,各通道相互独立，可以同时提供两个人使用。

9、具有超温电源自动切断功能；

10、具有复位功能，在紧急情况下能提供复位保证；

11、具有紧急暂停模式，方便医护人员工作需要。

12、全中文操作和显示。

13、压力可调。精度为1帕。可以数字显示。

**售后要求:**设备保修12个月以上，终身维修。