**绵竹市人民医院诊断型耳声发射仪市调项目基本需求**

**调研产品：诊断型耳声发射仪 数量：1台**

**功能需求**：对耳蜗感音功能进行评估等。

**主要参数：**

1、测试功能包括DPOAE、DP-IO曲线测试、压力下OAE测试、226hz鼓室图测试功能。

2、DPOAE频率范围：≥500Hz to 10000Hz，手动可调。

3、探头：探头自动检测，自动校准。

4、单频点重测：在测试完成后可单独重复测试任意频点。

5、探头检查窗口：Click刺激声通过耳道得到256个频率点响应。

6、压力测试：环境压力测试，鼓室峰压测试。

7、设备主机采用全中文测试界面，测试界面友好，操作方便。

8、连接方式：USB线连接、蓝牙连接。

9、打印方式：数据传输至电脑通过电脑进行打印。

**售后要求**：设备保修12个月以上，终身维修。