**绵竹市人民医院光学相干断层扫描仪市调项目基本需求**

**调研产品：光学相干断层扫描仪 数量：1台**

**功能需求**：全自动眼底彩色照相OCT一体机，含免散瞳眼底彩色照相、无赤光、红外光、前后节OCT成像功能。

**主要参数：**

1、屈光补偿范围：-33D~+40D，对高度近视、高度远视、无晶体眼能清晰成像。

1. 操作模式：全自动，无需操作杆，自动对位，自动对焦和成像。
2. 眼底OCT最大扫描范围：12\*9mm。
3. 具备眼底彩色照相及无赤光照相功能，45度、30度可调节。
4. 360°可旋转触摸屏，可在不同位置完成拍摄；触摸屏幕尺寸≥10.4英寸。

6、获得FDA或CE认证。

**售后要求**：设备保修12个月以上，终身维护。