**绵竹市人民医院胰岛素泵市调项目基本需求**

 **调研产品：胰岛素泵 数量：10台**

**功能需求**：成人及儿童，注册证无限定人群；

**主要参数：**

1、储药器：≥3ml。

2、大剂量范围：0.025－75U。

3、双波模式下方波设置范围：30分钟至8小时以及调节增量≤20分钟。

4、适配电池类型：可用5号碱性电池供电。

5、马达位移精确度：误差在正负2%以内 。

6、大剂量输注速率调节范围：标注速率≤1.5U/分，快速速率≥15U/分。

7、临时基础率设定时间范围：0.5H－23.75H。

8、基础率设置：步长≤0.025U/H。

9、输注软管：防打折防管径变形，稳定输注量。

10、安全报警声响设置：蜂鸣音、振动、蜂鸣加震动、警笛。

11、基础率：0.025u/h-35u/h。

**售后要求**：设备保修12个月以上，终身维修。